**STEINEL Professional Composants du système**

**Relais REL5A-DALI-2**

Dimensions (L x l x H): 20 x 46 x 45 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Application, Bus; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841082109; Modèle: autre; Coloris: blanc; Support mural d'angle inclus: Non; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 50 pcs.; Lampes LED > 8 W: 300 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Nombre de participants Dali: 1; Avec couplage au bus: Non; Protection au ras du mur: Non; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage mécanique: Non; Fonctions: Sortie de relais; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V: 2 mA; Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal: 2 mA; Catègorie de produits: Composants du système

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 082109

**Désignation commande** Relais REL5A-DALI-2

Livrer, monter et régler pour être opérationnel