**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**Relais REL5A-DALI-2**

Afmetingen (L x B x H): 20 x 46 x 45 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: App, Bus; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841082109; Uitvoering: overige; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st; Led-lampen > 8 W: 300 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Aantal DALI deelnemers: 1; Met busaansluiting: Nee; Onderkruipbescherming: Nee; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Mechanische instelling: Nee; Functies: Relaisuitgang; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning: 2 mA; Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb: 2 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 082109

**Bestelaanduiding** Relais REL5A-DALI-2

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen