**STEINEL Professional Détecteur de mouvement et de présence**

**PD-24 ECO**

**DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc**

Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bus; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc; UC1, Code EAN: 4007841088255; Modèle: Détecteur de mouvement et de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt; Coloris: blanc; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Faux-plafonds, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Tension d'alimentation détails: Bus DALI; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2 – 4 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 5.5 m (24 m²); Portée tangentielle: Ø 24 m (452 m²); Portée présence: Ø 7.5 m (44 m²); Zones de commutation: 1436 zones de commutation; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101: 84 mA; Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V: 12 mA; Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal: 17 mA; Catègorie de produits: Détecteur de mouvement et de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 088255

**Désignation commande** PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel