**STEINEL Professional Sensore di movimento e di presenza**

**PD-8 ECO**

**COM1 - incasso a soffitto nero**

Dimensioni (Ø x H): 109 x 109 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Smart Remote, Potenziometri; Con telecomando: No; Variante: COM1 - incasso a soffitto nero; VPE1, EAN: 4007841087906; Esecuzione: Rilevatore di movimento e di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino; colore: nero; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 50 pz; Lampade LED > 8 W: 500 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2 – 4 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 4.5 m (16 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione presenza: Ø 6 m (28 m²); Zone d'intervento: 492 zone di commutazione; Materiale di copertura: calotte di copertura; Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza, Modo semiautomatico/automatico, Potenziometro, Uscita a relè, Modalità normale / modalità test; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo; Collegamento in rete, quantità: max. 10 sensori; Categoria die prodotto: Sensore di movimento e di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 087906

**Denominazione ordine** PD-8 ECO COM1 - incasso a soffitto nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione