**STEINEL Professional Détecteur de mouvement et de présence**

**PD-8 ECO**

**KNX - en saillie blanc**

Dimensions (Ø x H): 129 x 65 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Smart Remote, Logiciel ETS, Bus; With remote control: Non; Version: KNX - en saillie blanc; PU1, EAN: 4007841087951; Type: Détecteur de mouvement et de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt; Colour: blanc; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: En saillie, Plafond; IP-rating: IP54; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; With bus coupling: Oui; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 2 – 4 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Detection angle: 360 °; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 4.5 m (16 m²); Reach, tangential: Ø 8 m (50 m²); Reach, presence: Ø 6 m (28 m²); Switching zones: 492 zones de commutation; Cover material: caches enfichables; Functions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence; Twilight setting: 2 – 800 lx; KNX functions: Valeur de luminosité, Sortie de la lumière 2x, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Sortie CVC, Fonction logique, Sortie présence, Protection contre le sabotage, Fonction diurne / nocturne; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Rated current: 10 mA; Product category: Détecteur de mouvement et de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 087951

**Désignation commande** PD-8 ECO KNX - en saillie blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel