**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR Quattro HD 24m DALI duo**

**En saillie**

Dimensions (L x l x H): 65 x 120 x 120 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: En saillie; UC1, Code EAN: 4007841088835; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de 0 jusqu'à 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consommation propre: 0,5 W; Steuerausgang, Dali: Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m; Hauteur de montage max.: 10,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 160 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Oui; Portée radiale: 8 x 8 m (64 m²); Portée tangentielle: 20 x 20 m (400 m²); Portée présence: 8 x 8 m (64 m²); Zones de commutation: 4800 zones de commutation; Fonctions: Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Commande maître/esclave, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM; Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-60 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: 50 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus DALI; Catègorie de produits: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 088835

**Désignation commande** IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel