**STEINEL Professional Projecteur LED sans détecteur**

**XLED PRO 240**

**noir V2**

Dimensions (L x W x H): 161 x 180 x 199 mm; With lamp: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; With motion detector: Non; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Version: noir; PU1, EAN: 4007841068097; Application, place: Extérieur; Application, room: extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Includes corner wall mount: Non; Installation site: mur, angle; Installation: Mur, angle, En saillie; Impact resistance: IK03; IP-rating: IP44; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Housing material: HCMC; Cover material: Matière plastique opale; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Luminous flux total product: 2124 lm; Measured luminos flux (360°): 2124 lm; Total product efficiency: 110 lm/W; Colour temperature: 3000 K; Colour variation LED: SDCM3; Lamp: LED non interchangeable; Service life LED L70B50 (25°): > 60000; LED cooling system: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Soft light start: Non; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Interconnection: Non; Output: 19,3 W; Colour Rendering Index CRI: = 82; Product category: Projecteur LED sans détecteur; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068097

**Désignation commande** XLED PRO 240 noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel