**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**MD IR D180**

**COM1 - antracite**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 42 x 116 x 116 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App; Con telecomando: No; Variante: COM1 - antracite; VPE1, EAN: 4007841066079; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi, corridoio / pianerottolo, Interni; colore: antracite; Colore, RAL: 7039; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: In superficie, Parete; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 250 W; Lampade LED > 8 W: 500 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Consumo proprio: 0,6 W; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 1,80 – 2,5 m; Altezza di montaggio max.: 2,50 m; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 180 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 6 m (57 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 9 m (127 m²); Funzioni: Sensore di movimento, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Definizione della zona di cattura, Feedbackanzeige, Modalità risparmio durante la notte, Modalità normale / modalità test, Funzione di gruppo vicino, Uscita a relè, Sensore di luce; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh; Categoria die prodotto: Sensore di movimento

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 066079

**Denominazione ordine** MD IR D180 COM1 - antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione