**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**MD IR D180**

**COM1 - weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,5 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 6 m (57 m²), Reichweite Tangential: r = 9 m (127 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Einstellung via: Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 42 x 116 x 116 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 066109

**Bestellbezeichnung** MD IR D180 COM1 - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen