**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**MD IR D180**

**COM1 - wit**

Afmetingen (L x B x H): 42 x 116 x 116 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - wit; VPE1, EAN: 4007841066109; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, hal / gang, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: Op de muur, Wand; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 500 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 400 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 250 W; Led-lampen > 8 W: 500 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Eigen verbruik: 0,6 W; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 1,80 – 2,5 m; Montagehoogte max.: 2,50 m; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 180 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 6 m (57 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 9 m (127 m²); Functies: Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Definitie van het vangstgebied, Feedbackanzeige, Nachtspaarstand, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, Relaisuitgang, Lichtsensor; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 066109

**Bestelaanduiding** MD IR D180 COM1 - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen