**STEINEL Professional Luminaire intérieure LED sans détecteur**

**RS PRO P2 flat**

**bl. neutre**

Dimensions (Ø x H): 322 x 68 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: bl. neutre; UC1, Code EAN: 4007841069759; Coloris: blanc; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Plafond; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP54; Classe: II; Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Matériau du cache: Matière plastique opale; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Flux lumineux total du produit: 1684 lm; Efficacité totale du produit: 119 lm/W; Température de couleur: 4000 K; Ampoule: LED non interchangeable; Culot: sans; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Allumage en douceur: Oui; Éclairage principal réglable: Non; Mise en réseau via: Câble; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 73.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h; Fusible B10: 54; Fusible B16: 87; Fusible C10: 90; Fusible C16: 145; Puissance: 14,1 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1; Courant à l'enclenchement, maximum: 13 A; Indice de protection, plafond: IP54; Catègorie de produits: Luminaire intérieure LED sans détecteur

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 069759

**Désignation commande** RS PRO P2 flat bl. neutre

Livrer, monter et régler pour être opérationnel