**STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte**

**RS PRO P2 EM flat S**

**Notlicht - warmweiß**

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP54, 3000 K, DEKRA Zertifikat, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1 - 8 m Reichweite elektronisch einstellbar; geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Softlichtstart, Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden, Vernetzung via Kabel; <br>Abmessungen (Ø x H): 322 x 68 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 15,1 W; Lichtstrom: 1608 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; optionales Grundlicht 10/30 Min., ganze Nacht, 10 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 069728

**Bestellbezeichnung** RS PRO P2 EM flat S Notlicht - warmweiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen