**STEINEL Professional LED-Innenleuchte ohne Sensor**

**RS PRO P2 flat**

**warmweiß**

LED-Innenleuchte ohne Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP54, 3000 K, DEKRA Zertifikat, mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Softlichtstart, Vernetzung via Kabel; <br>Abmessungen (Ø x H): 322 x 68 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14 W; Lichtstrom: 1653 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 069766

**Bestellbezeichnung** RS PRO P2 flat warmweiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen