**STEINEL Professional LED-binnenlamp zonder sensor**

**RS PRO P2**

**neutraal wit**

Afmetingen (Ø x H): 320 x 110 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: neutraal wit; VPE1, EAN: 4007841056087; kleur: wit; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Plafond; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP54; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Lichtstroom totaal product: 1708 lm; Totale efficiëntie van het product: 121 lm/W; Kleurtemperatuur: 4000 K; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Soft-lightstartfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Koppeling via: Kabel; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 73.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): 60.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): 60.000 h; Zekering B10: 54; Zekering B16: 87; Zekering C10: 90; Zekering C16: 145; Vermogen: 14,1 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1; Inschakelstroom, maximaal: 13 A; Bescherming, plafond: IP54; Product categorie: LED-binnenlamp zonder sensor

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 056087

**Bestelaanduiding** RS PRO P2 neutraal wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen