**STEINEL Professional Lampada da interno LED senza sensore**

**RS PRO P3**

**Bianco caldo**

Dimensioni (Ø x H): 400 x 142 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: Bianco caldo; VPE1, EAN: 4007841056131; colore: bianco; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: Soffitto; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP54; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Plastica; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Flusso luminoso prodotto totale: 2081 lm; Efficienza totale del prodotto: 120 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Zoccolo: senza; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Accensione graduale della luce: Sì; Collegamento in rete via: Cavo; Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durata del LED secondo IEC-62717 (L80): 74.000 h; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durata del LED secondo IES TM-21 (L80): >60.000 h; Protezione con fusibile B10: 54; Protezione con fusibile B16: 87; Protezione con fusibile C10: 90; Protezione con fusibile C16: 145; Potenza: 17,8 W; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1; Corrente di accensione, massima: 13 A; Grado di protezione, soffitto: IP54; Categoria die prodotto: Lampada da interno LED senza sensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 056131

**Denominazione ordine** RS PRO P3 Bianco caldo

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione