**STEINEL Professional Dämmerungsschalter**

**TTS PRO**

**anthrazit**

Dämmerungsschalter - Dämmerungsschalter für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Lichtmessung 1 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Einstellung via: Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Anthrazit; Abmessungen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 089139

**Bestellbezeichnung** TTS PRO anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen