STEINEL Professional Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS PRO T27
bl. neutre

• Dimensions (Ø x H): 272 x 64 mm• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL• Avec détecteur de mouvement: Non• Garantie du fabricant: 5 ans• Variante: bl. neutre• UC1, Code EAN: 4007841091927• Coloris: blanc• Lieu d'installation: mur, plafond• Montage: Plafond• Résistance aux chocs: IK03• Indice de protection: IP54• Classe: II• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C• Matériau du boîtier: Matière plastique• Matériau du cache: Matière plastique opale• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Flux lumineux total du produit: 930 lm• Efficacité totale du produit: 113 lm/W• Température de couleur: 4000 K• Ampoule: LED non interchangeable• Culot: sans• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif• Allumage en douceur: Non• Éclairage principal réglable: Non• Mise en réseau via: Câble• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 73.000 h• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h• Fusible B10: 54• Fusible B16: 87• Fusible C10: 90• Fusible C16: 145• Puissance: 8,2 W• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1• Courant à l'enclenchement, maximum: 13 A• Indice de protection, plafond: IP54• Catègorie de produits: Luminaire intérieure LED sans détecteur

Fabricant Steinel
Réf. 091927
Désignation commande RS PRO T27 bl. neutre

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
