STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO T27 S
bl. neutre

• Dimensions (Ø x H): 272 x 64 mm• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Variante: bl. neutre• UC1, Code EAN: 4007841091897• Coloris: blanc• Lieu d'installation: mur, plafond• Montage: Plafond• Résistance aux chocs: IK03• Indice de protection: IP54• Classe: II• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C• Matériau du boîtier: Matière plastique• Matériau du cache: Matière plastique opale• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Hauteur de montage max.: 4,00 m• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)• Flux lumineux total du produit: 965 lm• Efficacité totale du produit: 103 lm/W• Température de couleur: 4000 K• Ampoule: LED non interchangeable• Culot: sans• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif• Allumage en douceur: Oui• Éclairage permanent: commutable, 4 h• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 5 s – 15 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Câble• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 73.000 h• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h• Fusible B10: 54• Fusible B16: 87• Fusible C10: 90• Fusible C16: 145• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 400 W• Tubes fluorescents non compensés: 400 VA• Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 800 VA• Lampes LED < 2 W: 16 W• Lampes LED > 8 W: 64 W• Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W• Charge capacitive	 en μF: 88 µF• Puissance: 9,4 W• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1• Courant à l'enclenchement, maximum: 13 A• Indice de protection, plafond: IP54• Angle de détection: 360 °• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel
Réf. 091897
Désignation commande RS PRO T27 S bl. neutre

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
