**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED**

**RS PRO R10 basic SC MP5**

**Bianco neutro**

Dimensioni (Ø x H): 300 x 55 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bluetooth; Con telecomando: No; Variante: Bianco neutro; VPE1, EAN: 4007841068424; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, Interni; incl. foglio con numero civico: No; Luogo di montaggio: soffitto, Parete; Resistenza agli urti: IK07; Grado di protezione: IP40; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Plastica; Materiale della copertura: PC opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consumo proprio: 0,3 W; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Modalità Slave regolabile: Sì; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Zoccolo: senza; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Luce continua: commutabile; Funzioni: Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Luce di orientamento, Sensore di movimento, Sensore di luce, Comunicazione criptata, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 1-60 min; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh; Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durata del LED secondo IEC-62717 (L80): 74.000 h; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): >60.000 h; Durata del LED secondo IES TM-21 (L80): >60.000 h; Protezione con fusibile B10: 46; Protezione con fusibile B16: 74; Protezione con fusibile C10: 77; Protezione con fusibile C16: 122; Funzione luce di base in percentuale: 0 – 100 %; Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1; Corrente di accensione, massima: 13 A; Grado di protezione, soffitto: IP40; Categoria die prodotto: Lampada a sensore per interno LED

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 068424

**Denominazione ordine** RS PRO R10 basic SC MP5 Bianco neutro

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione