**STEINEL Professional Lichtsensor**

**TCL PRO**

**anthrazit**

Dämmerungsschalter - Lichtsensor für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit BT IPD Schnittstelle, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Lichtmessung 1 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Einstellung via: Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Anthrazit; Abmessungen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 089153

**Bestellbezeichnung** TCL PRO anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen