**STEINEL Professional Lichtsensor**

**TCL PRO**

**antraciet**

Afmetingen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone; Met afstandsbediening: Nee; Variant: antraciet; VPE1, EAN: 4007841089153; Uitvoering: Schemerschakelaar; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen, rondom het huis, terras / balkon; kleur: antraciet; Montageplaats: wand; Montage: Op de muur, Wand; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W; Eigen verbruik: 0,5 W; Technologie, sensoren: overige; Montagehoogte: 1,80 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2 m; Schemerinstelling: 1 – 1000 lx; basislichtfunctie: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Product categorie: Lichtsensor

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 089153

**Bestelaanduiding** TCL PRO antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen