STEINEL Professional Sensore di luce

TCL PRO
bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 38 x 95 x 95 mm;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, App, Smartphone;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841089146;Esecuzione: Interruttori crepuscolari;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 0,5 W;Tecnologia, sensori: altro;Altezza di montaggio: 1,80 – 4,00 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Regolazione crepuscolare: 1 – 1000 lx;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Sensore di luce

Produttore Steinel
Art. n. 089146
Denominazione ordine TCL PRO bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
