STEINEL Professional Lichtsensor

TCL PRO
wit

Afmetingen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, App, Smartphone;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841089146;Uitvoering: Schemerschakelaar;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen, rondom het huis, terras / balkon;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,5 W;Technologie, sensoren: overige;Montagehoogte: 1,80 – 4,00 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Schemerinstelling: 1 – 1000 lx;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Lichtsensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 089146
Bestelaanduiding TCL PRO wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
