**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**MD IR N270**

**COM1 - Aufputz weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 270 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 2.7 m (17 m²), Reichweite Tangential: r = 12.5 m (368 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Einstellung via: Bluetooth, Smartphone, Tablet; Vernetzung via Bluetooth; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 87 x 82 x 98 mm; Inklusive Eckwandhalter

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079819

**Bestellbezeichnung** MD IR N270 COM1 - Aufputz weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen