STEINEL Professional Bewegungsmelder

MD IR N360
COM1 - Aufputz weiß

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1179 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,8 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: Ø 7 m (38 m²), Reichweite Tangential: Ø 26 m (531 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth, App; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 93 x 80 x 80 mm, Abmessungen (Ø x H): 80 x 93 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 080006
Bestellbezeichnung MD IR N360 COM1 - Aufputz weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
