STEINEL Professional Détecteur de mouvement

MD IR N360
COM1 - en saillie blanc

• Dimensions (L x l x H): 93 x 80 x 80 mm• Dimensions (Ø x H): 80 x 93 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth, Application• Avec télécommande: Non• Variante: COM1 - en saillie blanc• UC1, Code EAN: 4007841080006• Modèle: Détecteur de mouvement• Applications: Extérieur• Coloris: blanc• Couleur, RAL: 9010• Support mural d'angle inclus: Non• Montage: En saillie• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 50 – 60 Hz• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 600 W• Tubes fluorescents compensés par série: 1000 VA• Charge capacitive	 en μF: 176 µF• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Mesure en lumière mixte• Hauteur de montage: 1,8 – 6,00 m• Hauteur de montage max.: 6,00 m• Hauteur de montage optimale: 2,5 m• Angle de détection: 360 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: Ø 7 m (38 m²)• Portée tangentielle: Ø 26 m (531 m²)• Zones de commutation: 1179 zones de commutation• Matériau de recouvrement: Clips de couverture• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 5 s – 60 min• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel
Réf. 080006
Désignation commande MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
