**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**MD IR N360**

**COM1 - Deckeneinbau weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: Ø 7 m (38 m²), Reichweite Tangential: Ø 26 m (531 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Einstellung via: Bluetooth, Smartphone, Tablet; Vernetzung via Bluetooth; Farbe: Weiß; Abmessungen (Ø x H): 83 x 74 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 080587

**Bestellbezeichnung** MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen