**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**MD IR N360**

**COM1 - faux-plafonds blanc**

Dimensions (Ø x H): 83 x 74 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Bluetooth, Smartphone, Tablette; With remote control: Non; Version: COM1 - faux-plafonds blanc; PU1, EAN: 4007841080587; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Extérieur, Intérieur; Application, room: entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur, extérieur; Colour: blanc; Includes corner wall mount: Non; Installation site: angle, mur; Installation: Plafond, Faux-plafonds; IP-rating: IP54; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Switching output 1, resistive: 2000 W; Switching output 1, number of LEDs / fluorescent lamps: 10 pcs.; Power consumption: 0,3 W; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 1,80 – 6,00 m; Mounting height max.: 6,00 m; Optimum mounting height: 2 m; Detection angle: 360 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 7 m (38 m²); Reach, tangential: Ø 26 m (531 m²); Cover material: caches enfichables; Functions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Suivi des données; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 60 min; Basic light level function: Non; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Interconnection via: Bluetooth; Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 080587

**Désignation commande** MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel