**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**Relais REL5A-Bluetooth**

Systemkomponenten Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, Vernetzung: Nein; Einstellung via: Connect Bluetooth Mesh, App, Tablet, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 20 x 46 x 45 mm; TÜV Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 067335

**Bestellbezeichnung** Relais REL5A-Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen