STEINEL Professional Präsenzmelder

Hallway
BT IPD - Unterputz

Hochfrequenz, Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit BT IPD Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 086282
Bestellbezeichnung Hallway BT IPD - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
