STEINEL Professional Détecteur de présence

Hallway
DALI-2 Input Device - encastré

• Dimensions (L x l x H): 67 x 103 x 103 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth Mesh• Avec télécommande: Non• Variante: DALI-2 Input Device - encastré• UC1, Code EAN: 4007841086398• Modèle: Détecteur de présence• Applications: Intérieur• Emplacement, pièce: Intérieur, couloir / allée• Coloris: blanc• Couleur, RAL: 9003• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Contenu de l'emballage: 1• Montage: Encastré, Plafond• Indice de protection: IP20• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 12 – 23 V• Tension d'alimentation détails: Bus DALI• Avec couplage au bus: Oui• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte, Température, Humidité de l'air• Hauteur de montage: 2 – 4 m• Hauteur de montage max.: 4,00 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Technique HF: 5,8 GHz• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines• Angle de détection: Couloir, 360 °• Angle d'ouverture: 160 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: 25 x 3 m (75 m²)• Portée tangentielle: 25 x 3 m (75 m²)• Puissance d'émission: < 1 mW• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel
Réf. 086398
Désignation commande Hallway DALI-2 Input Device - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
