STEINEL Professional Rilevatore di presenza

Hallway
DALI-2 Input Device - incassato

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 67 x 103 x 103 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: DALI-2 Input Device - incassato;VPE1, EAN: 4007841086398;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: Interni, corridoio / pianerottolo;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: Incassato, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 12 – 23 V;Dettaglio tensione di alimentazione: Bus DALI;Con accoppiamento bus: Sì;Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Misurazione della luce mista, Temperatura, Umidità dell'aria;Altezza di montaggio: 2 – 4 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: Corridoio, 360 °;Angolo di apertura: 160 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: 25 x 3 m (75 m²);Raggio d'azione tangenziale: 25 x 3 m (75 m²);Potenza di trasmissione: < 1 mW;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel
Art. n. 086398
Denominazione ordine Hallway DALI-2 Input Device - incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
