STEINEL Professional Präsenzmelder

Hallway
KNX - Aufputz V3.5

Hochfrequenz, Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht Ja, Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 086459
Bestellbezeichnung Hallway KNX - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
