STEINEL Professional Détecteur de présence

HF 360-2
COM1 - encastré blanc

• Dimensions (L x l x H): 61 x 103 x 103 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth Mesh• Avec télécommande: Non• Variante: COM1 - encastré blanc• UC1, Code EAN: 4007841086558• Modèle: Détecteur de présence• Applications: Intérieur• Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur• Coloris: blanc• Couleur, RAL: 9003• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Montage: Encastré, Plafond• Indice de protection: IP20• Température ambiante: de -25 jusqu'à 50 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA• Consommation propre: 0,5 W• Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière• Hauteur de montage: 2,5 – 4 m• Hauteur de montage max.: 4,00 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Technique HF: 5,8 GHz• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines• Angle de détection: 360 °• Angle d'ouverture: 160 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: Ø 12 m (113 m²)• Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²)• Puissance d'émission: < 1 mW• Fonctions: Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 10 s – 60 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel
Réf. 086558
Désignation commande HF 360-2 COM1 - encastré blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
