STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360-2
COM2 - Aufputz

Hochfrequenz, 1 x Licht = 1 Tastereingang - max. 2000 W / max. 1000 VA, 1 x HLK = automatische Raumüberwachung, Präsenz, lichtunabhängig - max. 230 W / max. 1 A, Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM2  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 10 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 57 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 086787
Bestellbezeichnung HF 360-2 COM2 - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
