STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

HF 360-2
COM2 - Inbouw

Afmetingen (L x B x H): 61 x 103 x 103 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: COM2 - Inbouw;VPE1, EAN: 4007841086794;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -25 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st;Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee;Schakeluitgang 2, ohms: 230 W;Schakeluitgang 2, potentiaalvrij: Ja;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Eigen verbruik: 0,7 W;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 2,5 – 4 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Functies: Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Aanwezigheidsfunctie, Handmatig ON / ON-OFF;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel
art.nr. 086794
Bestelaanduiding HF 360-2 COM2 - Inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
