STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

True Presence
IP - inbouw

Afmetingen (L x B x H): 52 x 103 x 103 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: IP - inbouw;VPE1, EAN: 4007841085612;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 44 – 57 V;Voedingsspanning detail: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Met busaansluiting: Ja;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting;Spanningsbereik (min.): 44 V;Spanningsbereik (max.): 57 V;Montagehoogte: 2,00 – 12,00 m;Montagehoogte max.: 12,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;HF-techniek: 7,2 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Aanwezigheidsmelder
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Bestelaanduiding True Presence IP - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
