STEINEL Professional Détecteur de présence

EO
IP - en saillie blanc

• Dimensions (L x l x H): 44 x 123 x 123 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth Mesh, Web-Interface• Avec télécommande: Non• Variante: IP - en saillie blanc• UC1, Code EAN: 4007841091071• Modèle: Détecteur de présence• Applications: Intérieur• Coloris: blanc• Couleur, RAL: 9003• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Contenu de l'emballage: 1• Montage: En saillie, Plafond• Indice de protection: IP20• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 50 – 60 Hz• Consommation propre: 1,2 W• Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)• Technologie, détecteurs: Humidité de l'air, Température, Infrarouge passif - Matrice• Hauteur de montage: 2,5 – 3,5 m• Hauteur de montage max.: 3,50 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Angle de détection: 360 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh, LAN• Catègorie de produits: Détecteur de présence• Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 4.0 x 6.0 m (24 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 7.0 m (35 m²), <br/>3.5 m: 6.0 x 8.0 m (48 m²)• Anzahl von Erfassungszonen: 10

Fabricant Steinel
Réf. 091071
Désignation commande EO IP - en saillie blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
