STEINEL Professional Rilevatore di presenza

EO
IP - in superficie bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 44 x 123 x 123 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, Web-Interface;Con telecomando: No;Variante: IP - in superficie bianco;VPE1, EAN: 4007841091071;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 1,2 W;Dettaglio tensione di alimentazione: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Tecnologia, sensori: Umidità dell'aria, Temperatura, Infrarossi passivi - Matrice;Altezza di montaggio: 2,5 – 3,5 m;Altezza di montaggio max.: 3,50 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh, LAN;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza;Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 4.0 x 6.0 m (24 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 7.0 m (35 m²), <br/>3.5 m: 6.0 x 8.0 m (48 m²);Anzahl von Erfassungszonen: 10

Produttore Steinel
Art. n. 091071
Denominazione ordine EO IP - in superficie bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
