STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

EO
IP - inbouw zwart

Afmetingen (L x B x H): 52 x 103 x 103 mm;Afmetingen (Ø x H): 60 x 52 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, Web-Interface;Met afstandsbediening: Nee;Variant: IP - inbouw zwart;VPE1, EAN: 4007841091088;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: In de muur;Bescherming: IP20;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 1,2 W;Voedingsspanning detail: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Technologie, sensoren: Luchtvochtigheid, Temperatuur, Passief infrarood - Matrix;Montagehoogte: 2,5 – 3,5 m;Montagehoogte max.: 3,50 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte tangentiaal: 9.2 x 9.2 m (85 m²);Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh, LAN;Product categorie: Aanwezigheidsmelder;Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 4.0 x 6.0 m (24 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 7.0 m (35 m²), <br/>3.5 m: 6.0 x 8.0 m (48 m²);Anzahl von Erfassungszonen: 10

Fabrikant Steinel
art.nr. 091088
Bestelaanduiding EO IP - inbouw zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
