STEINEL DIY E27 Sensor-Außenleuchte

L 1 S
weiß

E27 Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert, inkl. Hausnummernbogen, Abmessungen (L x B x H): 120 x 110 x 255 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 60 W; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre
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Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
