STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 30
ohne Bewegungsmelder

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, DEKRA Zertifikat,   Abmessungen (L x B x H): 108 x 122 x 261 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 15 W; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 068882
Bestellbezeichnung L 30 ohne Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
