STEINEL DIY LED-Außenleuchte ohne Sensor

GL 65
ohne Bewegungsmelder

LED-Außenleuchte ohne Sensor als Standleuchte aus Glas opal/Aluminium IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Softlichtstart,  Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 8,5 W; Lichtstrom: 575 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 80; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 069469
Bestellbezeichnung GL 65 ohne Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
