STEINEL DIY Außenleuchte ohne Sensor

L 930
ohne Bewegungsmelder

Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 92 x 63 x 137 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,3 W; Lichtstrom: 457 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; BEG-förderfähig:

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 078713
Bestellbezeichnung L 930 ohne Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
