STEINEL DIY LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 940 C
ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff strukturiert/Aluminium IP44, 3000 K, Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Push-Button-Konfiguration, Taster- / Schalterbetrieb, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Sensor/Slave;  Abmessungen (L x B x H): 115 x 70 x 160 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,5 W; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 81; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 087746
Bestellbezeichnung L 940 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
