STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro HD-2 24m
COM1 - Aufputz schwarz

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Hauptlicht Ja, Einstellung via: Bluetooth Mesh, App, Potis, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 64 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 094515
Bestellbezeichnung IR Quattro HD-2 24m COM1 - Aufputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
