STEINEL Professional Détecteur de présence

IR Quattro HD-2 24m
COM1 - en saillie noir

• Dimensions (L x l x H): 64 x 123 x 123 mm• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth Mesh, Application, Potentiomètres, Smartphone• Avec télécommande: Non• Variante: COM1 - en saillie noir• UC1, Code EAN: 4007841094515• Modèle: Détecteur de présence• Applications: Intérieur• Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur• Coloris: noir• Couleur, RAL: 9005• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Montage: En saillie, Plafond• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1500 W• Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA• Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 1000 VA• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA• Lampes LED < 2 W: 100 W• Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W• Lampes LED > 8 W: 600 W• Charge capacitive	 en μF: 176 µF• Consommation propre: 0,3 W• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte, infrarouge passif• Plage de tension (min.): 220 V• Plage de tension (max.): 240 V• Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m• Hauteur de montage max.: 10,00 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Angle de détection: 360 °• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Oui• Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²)• Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²)• Portée présence: 9 x 9 m (81 m²)• Fonctions: Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 5 s – 60 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Oui• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Catègorie de produits: Détecteur de présence
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Désignation commande IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
