STEINEL Professional Détecteur de mouvement

IS 2360 DE ECO 8m
blanc

• Dimensions (Ø x H): 78 x 89 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Potentiomètres• Avec télécommande: Non• Variante: blanc• UC1, Code EAN: 4007841034733• Modèle: Détecteur de mouvement• Applications: Extérieur, Intérieur• Emplacement, pièce: couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur• Coloris: blanc• Couleur, RAL: 9010• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Montage: Faux-plafonds, Plafond• Indice de protection: IP54• Classe: II• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 350 W• Tubes fluorescents non compensés: 500 VA• Tubes fluorescents compensés par série: 500 VA• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA• Lampes LED < 2 W: 100 W• Lampes LED > 2 W < 8 W: 175 W• Lampes LED > 8 W: 350 W• Charge capacitive	 en μF: 132 µF• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Mesure en lumière mixte• Hauteur de montage: 2,2 – 4 m• Hauteur de montage max.: 4,00 m• Hauteur de montage optimale: 2,5 m• Angle de détection: 360 °• Angle d'ouverture: 180 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Non• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: Ø 4 m (13 m²)• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)• Zones de commutation: 304 zones de commutation• Matériau de recouvrement: caches enfichables• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 8 s – 35 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Type de la mise en réseau: Maître/maître• Mise en réseau via: Câble• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel
Réf. 034733
Désignation commande IS 2360 DE ECO 8m blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
