STEINEL Professional Bewegingsmelder

IS 2360 DE ECO 8m
wit

Afmetingen (Ø x H): 78 x 89 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841034733;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9010;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Plafondinbouw, Plafond;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 350 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 175 W;Led-lampen > 8 W: 350 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 2,2 – 4 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2,5 m;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 180 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 4 m (13 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);schakelzones: 304 schakelzones;Afdekmateriaal: afdekplaatjes;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder
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