STEINEL Professional Bewegingsmelder

MD IR N360
uDIM - op de muur wit

Afmetingen (L x B x H): 93 x 80 x 80 mm;Afmetingen (Ø x H): 80 x 93 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth, App;Met afstandsbediening: Nee;Variant: uDIM - op de muur wit;VPE1, EAN: 4007841080068;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten;kleur: wit;Kleur, RAL: 9010;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montage: Op de muur;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 50 – 60 Hz;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 1,8 – 6,00 m;Montagehoogte max.: 6,00 m;Optimale montagehoogte: 2,5 m;Registratiehoek: 360 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 7 m (38 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 26 m (531 m²);schakelzones: 1179 schakelzones;Afdekmateriaal: Afdek clips;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel
art.nr. 080068
Bestelaanduiding MD IR N360 uDIM - op de muur wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
